【별지 제1호 서식】

성능위주설계 확인 ․ 평가 심의 기준표

년    월    일(  )

세 부 검 토 사 항	검 토 결 과	비고
1. 부지 및 도로계획(소방통로 확보 등)
○ 소방차량 진입동선 체계 - 진입로 확보여부(진입로 폭, 피로티, 차단기 설치의적정성 등) - 부지 내 소방차량 운행통로 적정성 여부 (부지 내의피난 및 소화에 필요한 통로) - 부지 내 도로 경사도 및 회전반경의 적정성 여부
○ 옥외의 소방접근성 확보 - 각 거실로의 소방차량 접근 가능여부 - 고가사다리차 등 특수소방차량의 활동 공간 확보여부(건물 외벽과의 이격거 리, 접안 각도, 전용주차구역표시 등) - 건축물 외측창문 등에 소방관 진입 표시(3층 이상층에 외부 식별이 가능 하도록 적색 표시)

세 부 검 토 사 항	검 토 결 과	비고
2. 소방시설 설치에 대한 화재안전성 비교표
○ 국가화재안전기준과 성능위주 설계에 따른 소방시설에 대한 화재안정성 적 합 여부
○ 옥외의 소방접근성 확보 - 각 거실로의 소방차량 접근 가능여부 - 고가사다리차 등 특수소방차량의 활동 공간 확보여부(건물 외벽과의 이격거리, 접안 각도, 전용주차구역 표시 등) - 건축물 외측창문 등에 소방관 진입표시 (3층 이상 층에 외부 식별이 가능하도록 적색 표시)
3. 화재안전계획의 기본방침 (Fail Safe 등 고려)
4. 소방시설의 설치계획 및 설계 설명서

세 부 검 토 사 항	검 토 결 과	비고
5. 소방시설 계획 ․ 설계도면
○ 소방시설 계통도 및 용도별 기준층 평면도
○ 상용전원 및 비상전원의 설치계획
○ 종합방재센터의 운영 및 설치계획 (위치, 면적, 기능 등)
○ 소화용수설비 및 연결송수구 설치위치 평면도
6. 소방시설 등에 대한 부하 및 용량계산서
○ 동력제어반 및 비상발전기 비상전원 확보
○ 비상용(피난용)승강기 및 소방설비의 전원

세 부 검 토 사 항	검 토 결 과	비고
7. 적용된 성능위주설계 요소 개요
○ 성능위주 설계자 또는 기관 확인
○ 기타 성능위주설계를 증빙할 수 있는 자료
○ 성능위주설계 요소의 성능평가 (화재 및 피난 시뮬레이션을 포함) - 시뮬레이션의 시나리오 유형 및 적용 기준 준수여부 - 화재․피난시뮬레이션을 위한 프로그램의 선택 - 화재공간과 화재크기 및 공간 내 화재 위치 선택 - 피난시뮬레이션을 위한 피난시나리오의 적정성

세 부 검 토 사 항	검 토 결 과	비고
8. 피난․ 방재계획(피난안전성 확보)
○ 헬기에 의한 인명구조 가능 여부 - 헬리포트, 옥상 대피공간 설치 등
○ 방화구획의 적정성 여부 - 층간 구획에 따른 Fire Stop(내화 충진재) 적용 - 방화셔터 및 방화문(유리방화문 포함)설치 공간 - 비상발전기실, 감시제어반실 등
○ 피난계획 수립의 적정성 - 수평, 수직 동선상의 피난대피 적정여부 - 방재계획서의 현실감 있는 반영여부

세 부 검 토 사 항	검 토 결 과	비고
9. 고층 건축물의 화재 안정성 강화
○ 상층부 수직연소 확대방지 스프링클러 헤드 설치
○ 119자동신고시스템 설치 (소방관서와의 통신시스템)
○ 피트층(실)등 보조기능 공간 스프링클러 헤드설치
○ 고층부의 무선통신 보조설비 (소방무선통신망 강화)
○ 지하3층 이상의 스프링클러설비(습식)적응성 여부 - 동결방지조치 사항 등
○ 피난안전 유도선 설치 및 피난안내도 작성
○ 방화문 등 감시시스템 구축

세 부 검 토 사 항	검 토 결 과	비고
○ 소방수원의 확보 및 수원공급 방식의 적정성 여부
○ 화재상황 전파(경보방식) 시스템 적정성 여부
○ 소방배관 분리 및 이중화(소방간선 포함) - 건축물 수명과의 관계성(배관의 강도 확보)
○ 공사기간 중 소방시설 설치계획 적정성 여부
○ 제연설비 급 ․ 배기설비 적정여부 (승강장 동시가압, 샌드위치 가압, 급기구간 분리 등)
○ 성능위주설계 실시로 소방시설 등의 강화 또는 완화되는 사항에 대한 적정성 여부
○ 연돌효과 방지 대책의 적정성
○ 위험물 취급에 대한 안전대책수립 여부