소방계획서

▪ 제1장 총칙

▪ 제2장 화재의 예방

▪ 제3장 화재진압

▪ 제4장 소방안전관리 일반

▪ 제5장 벌칙

※ 각종서식

제 1 장  총  칙

제1조 (목적) 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 소방안전관리 업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

제 1 편 소방계획서

제2조 (적용범위) 우리 사업장의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

소방계획서

제3조 (지휘감독) 이 계획에 의한 소방안전관리 업무를 수행하는 소방안전관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘․통솔할 수 있다.

제4조 (소방안전관리자의 업무) 소방안전관리자는「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 방화시설의 유지․관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지․관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 우리 사업장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

② 자위소방대원은 소방훈련 또는 화재 발생시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

상시 근무․거주인원이 11인 이상인 곳에 적용하되 소화반(팀)을 중심으로 편성하여 운영한다.

대 표 자

(총원 :       명)

소방안전관리자

통보연락반(팀)		소화반(팀)		피난유도반(팀)		응급구조반(팀)

[야간 또는 공휴일] 상시 근무․거주인원이 10인 이하인 곳

소방안전관리자

통보연락반(팀)		소화반(팀)

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

반(팀) 별	임 무
통보연락반(팀)	․119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
소화반(팀)	․소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도반(팀)	․ 건물내 거주자를 대피유도 (장애인ㆍ노약자의 피난을 보조할 수 있는 인력의 임무지정 포함) ․ 방화문 폐쇄, 가스․위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반(팀)	․ 부상자 응급조치 ․ 병원 긴급후송

제6조 (소방대책 위원회 구성 등)

① 소방안전관리 업무를 부서장 또는 대표자 회의에서 심의, 결정에 의하여 집행하여야 하는 경우에 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 구성 운영한다.

[ 구성(  ) , 미구성(  ) ]

② 위원회는 소방안전관리 업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

위원장
소방안전관리자

통보연락반(팀)장			소화반(팀)장			피난유도반(팀)장			응급구조반(팀)장

제2장  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 자체보관하고 종합정밀점검을 실시한 경우는 30일 이내에 점검결과를 소방본부장 또는 소방서에 제출하여야 한다.

해당	구분	점검일자	점검방법(점검자)
☐	작동기능점검	( 월 일)
☐	종합정밀점검	( 월 일)

제8조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정․보완 조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 대표자에게  보고 및 정비보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록․유지한다.

제9조 (소방안전 순찰)  소방안전 순찰은 순찰의 필요성과 여건을 고려하여 계획한다.    [실시(  ) , 미실시(  )]

① 우리 사업장의 소방안전 순찰지구는 (   )개 지구로 하며, 순찰노선은 (   )개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에 (   )개소를 설치․운영한다.

② 소방안전순찰 요령은 자체계획에 의해 수립하고 순찰일지를 기록 ․ 유지하여야 한다.

제10조 (소방교육) ① 소방훈련 및 소방교육은 전 근무․거주자(종업원)에게 실시한다.

② 소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며, 결과를 기록 ․ 유지하여야 한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다)

【 연간소방교육 계획 】

교육일자	교육내용	비고

제11조 (소방안전 환경조성) 우리 사업장의 소방안전 환경은 다음과 같이 조성․운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	플 래 카 드
	입 간 판
유인물	표 어
	포 스 터
	경 고 문
	주 위 표 시
기타 홍보물
불조심 홍보방송		월 회

제12조 (화기사용 제한) ① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재 예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 소방안전관리자는 화재 예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지  또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획하여 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등) 우리 사업장의 화재 예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정․운영한다.

지정구분	구역명칭	통제 및 제한 경고 내용
통제구역 (보안 및 안전 상 극히 중요한 곳)
제한구역 ( 출입에 안내가 요구되는 구역)

제3장  화재진압

제14조 (소방훈련) ① 우리 사업장 소방훈련은 제10조(소방교육)과 [병행(  ) , 별도(  )]실시한다.

② 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청 시 추가 실시하여야 한다.

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 [별지 제20호 서식]의 소방훈련․  교육실시결과기록부를 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

제15조 (화재발생시 행동요령) ① 우리 사업장에 근무․거주자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초 목격자		건물 내 화재발생 통보 및 119신고		소화 및 피난유도
	➡		➡

② 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성․운영 중인 자위소방대의 반(팀)별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 소방안전관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정할 수 있다.

제 4 장  소방안전관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지) 우리 사업장은 아래 현황서식 중 작성․유지하여야 하는 사항은  [                                     ]으로 한다.

[해당번호 기재]

① 건축물 기본현황 및 소방시설 배치도 (별지 1)

② 소방시설 현황 (별지 2)

③ 피난․방화시설 현황 및 피난 계획도(별지 3)

④ 위험물 시설현황 (별지 4)

⑤ 특수 가연물 취급현황 (별지 5)

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황 (별지 6)

⑦ 화기 책임자 지정 현황 (별지 7)

⑧ 소방시설 정비 보완 기록부 (별지 8)

⑨ 소방대책위원회 회의록 (별지 9)

⑩ 소화기 관리(정비)대장 (별지 10)

⑪ 소방안전 순찰일지 (별지 11)

⑫ 소방훈련교육실시결과기록부【시행규칙 별지 제20호 서식】(별지 12)

⑬ 소방시설 작동기능점검표

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리) 소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 소방안전관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존․관리하여야 한다.

제 5 장  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등) 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 소방안전관리 업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치 등의 필요한 조치를 취한다.

[별지 1]

건축물기본현황

가. 기본현황
건물명						소재지												전화	주
																			야
건물구조		조 지붕 층 동													부지면적 ㎡. 연면적 ㎡ 건축면적 ㎡
		특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소 옥외계단 개소 비상구 개소
화재보험 가 입		가입연월일				회사명							가입대상물							계약금액
관계인	구분 종별			성명		연령	직업					주 소									생년월일
	소유자
	관리자
	점유자
소방안전 관리자	성명				신고 년월일			연령			학력					자격증 종류					직책
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도(명칭)			구조				내장물				층수			바닥면적		연면적			수용인원
합 계

소방시설 배치도

N

W4E

S

※ 각 소방시설 중 주요설비의 위치를 소방시설 도시기호에 의거, 층별 평면도를 작성한다.

[별지 2]

소방시설현황(1)

층별	바 닥 면 적 (㎡)	용도	소화설비																		경보설비
			소화기			옥 내 (외) 소 화 전	스프링클러						포			가스계					자동화재 탐 지					비상방송	가스누설경보기
							습식 (건식)		준비작동식 (일제살수식)
			분말	자동 소화장치	기타		헤드	밸브	헤드	밸브	감지기	회로	헤드	밸브	감지기	헤드	밸브	저장용기	약 제 량 (㎏)	감지기	감지기		발신기	회로	시 각 경보 기
																					열	연기
계

소방시설현황(2)

층별	바닥면적 (㎡)	용도	피난설비									소화용수 설 비		소화활동설비
			피난기구			유도등			유도표지	비상조명등	휴대 용 조 명 등	상수도소화용수	기타수조	제 연				연결 송수관		연결 살수		비상콘센트	무선통신	기타
														거실		전실
			완강기	구조대	기타	피난구	통로	객석						감지기	구역수	댐퍼	구역수	방수구	방수기구함	송수구	헤드
계

[별지 3]

피난 ․ 방화시설 현황

시설별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
현시설수
기능고장개소

□ 유지·관리를 위한 주요 확인 사항

• 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

• 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 내부마감재료(불연·준불연·난연재료) 및 방염물품 ⇒ 일반목재, 합판 등으로 교체

• 위 반 시 : 200만원 이하의 과태료(변경, 패쇄 행위자 처벌)

【방화구획기준 : 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조】

○ 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한      경우에는 바닥면적 3,000㎡)이내마다 구획

○ 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획

○ 11층 이상의 층은 바닥면적 200㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 600㎡)이내마다 구획하되 다만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 500㎡(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1,500㎡)이내마다 구획하여야 한다.

피난 계획도

N

W4E

S

※ 구조·층별·용도·수용인원·대피능력을 고려하고  1차로 수평으로 대피 시키고 2차로 수직으로 대피시키는 계획을 수립(장애인·노약자의 피난계획 등을 포함하여 피난층·피난시설의 위치·피난경로 설정)

[별지 4]

위험물시설 현황

가. 위험물안전관리자 현황
성명	자격취득일		자격증번호	선임일자		근무장소		자격의 종류
나. 위험물시설 현황
시설명		설치위치		위 험 물				소방시설
				류별	품명		수량

[별지 5]

특수 가연물취급 현황

구 분 품 명		취급장소	취급량	소방시설
가연성고체류
면화류
목모 및 대패밥
가연성액체류
넝마 및 종이조각
사류
볏짚류
고무류
석탄 및 목탄
목재가공품 및 톱밥
합성수지류	발포시킨 것
	기타의 것

[별지 6]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설비명	설치장소	설치개수	사용기간	비고
난로
보일러
건조설비
변전설비
발전설비
가연성가스
용광로
기타설비

[별지 7]

화기책임자 지정현황

실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인

[별지 8]

소방시설 정비 보완기록부

지적내용		정비․보완내용	정비․보완일자
지적일자	지적내역

[별지 9]

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개최일시			장 소
회의구분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 : %)
심의할 내용 : 1. 2. 3. 4.
심의 결정된 사항		조치책임부서		조치기한		사업비
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 소방안전관리자 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

[별지 10]

소화기 관리(정비) 대장

① 층 별 또 는 건 물 동 별	② 자 체 관 리 번 호	③ 소화기 종 류	④ 규 격 및 제 조 번 호	정 비 사 항
				⑤ 일 자	⑥ 정 비 업 체	⑦ 정비자	⑧ 정비한 내 용	⑨ 소 화 약 제 검 정 번 호	⑩ 정 비 업 체 전 화	⑪ 확 인

[별지 11]

화재예방을 위한 소방안전 순찰

순찰노선

순찰노선
순 찰 함

자체점검사항

점검항목	세 부 내 용
소 방 시 설 유 지 관 리	○ 소화기는 정상 위치에 있는지 여부 ○ 수신기 및 각종 밸브류는 정상인지 여부 ○ 유도등(2선식)은 식별이 용이한지 여부
피난ㆍ방화시설 유 지 관 리	○ 소화전 주위 장애물 적치 여부 ○ 계단, 통로 및 복도 장애물 적치 여부 ○ 방화문, 방화셔터 주위 장애물 적치 여부
화재예방조치	○ 위험물 및 기타 가연물의 적정수납 및 보관여부 ○ 전기플러그 및 전기ㆍ전자제품 전원차단 여부 ○ 가스 중간밸브 차단 여부
화기취급감독	○ 화기취급 상태의 적정여부 - 이동식 난로/버너 - 전열기구 - 공사 중 소화기 비치
기 타	○ 소방안전 환경 표시(주의, 경고, 금연표시)
※ 특이사항(종사자교육 등)

○월 순찰일지

일자	순찰자	순찰시간	정상여부	조치사항 등
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

[별지 12]

소방훈련․교육실시결과기록부 작성년월일 : . . .
소방대상물	상호(명칭)				소방안전관리 등 급			□ 특급 □ 1급 □ 2급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조	지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	(서명 또는 인)
	주 소
소방안전 관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분
훈련․교육일지
훈련․교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련					교육구분				□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)		교관				(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
훈련․교육 실시사항
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.